# TECHNICAL RIDER - Techno Artisan

**Version 1.0.1** | Stand: 07. März 2026

---

> *Dieses Dokument beschreibt die technischen Anforderungen für einen reibungslosen Ablauf meines DJ-Sets. Bitte lesen Sie alle Punkte sorgfältig durch und setzen Sie sich bei Rückfragen rechtzeitig mit mir in Verbindung.*

---

## 1 · DJ-Equipment

Das folgende Equipment muss vom Veranstalter bereitgestellt werden und vor meiner Ankunft vollständig aufgebaut, verkabelt und funktionsfähig sein.

### Player (2×)

| Priorität | Modell |
|-----------|--------|
| **Bevorzugt** | Pioneer DJ **CDJ-3000** |
| Alternativ | Pioneer DJ **CDJ-2000NXS2** |
| Minimum | Pioneer DJ **XDJ-1000MK2** |

### Mixer (1×)

| Priorität | Modell |
|-----------|--------|
| **Bevorzugt** | Pioneer DJ **DJM-A9** |
| Alternativ | Pioneer DJ **DJM-900NXS2** |
| Minimum | Pioneer DJ **DJM-750MK2** |

### Standalone-Controller (Notfall-Option)

Falls keines der oben genannten Setups verfügbar ist, kann im Notfall **einer** der folgenden Standalone-Controller bereitgestellt werden:

- Pioneer DJ **XDJ-RX3**
- Pioneer DJ **XDJ-RX2**
- Pioneer DJ **XDJ-RR**

> ⚠️ **Der Einsatz eines Standalone-Controllers muss vorab mit mir abgesprochen und genehmigt werden.**

---

## 2 · Anschluss- & Signalweg-Anforderungen

| Anforderung | Details                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **REC OUT** | Der Record-Ausgang (REC OUT) des Mixers **muss frei und unbelegt** sein. Ich schließe dort meinen eigenen Rekorder an, um das Set mitzuschneiden. |
| **Kabel** | Alle erforderlichen Audio-, Strom- und Signalkabel müssen vorhanden und in einwandfreiem Zustand sein.                                            |
| **Strom** | Mindestens **3 × 230 V Schuko-Steckdosen** in unmittelbarer Nähe des DJ-Pults (für eigenes Equipment).                                            |

---

## 3 · DJ-Booth & Platzanforderungen

### Mindestmaße DJ-Bereich

Der DJ-Bereich (Arbeitsbereich am Pult) muss mindestens **2 m × 1,50 m** groß sein, damit ausreichend Bewegungsfreiheit gewährleistet ist.

### Zusätzliche Abstellfläche

Neben den Playern (links **oder** rechts) wird eine **zusätzliche Abstellfläche von mindestens 60 cm × 60 cm** benötigt — auf gleicher Höhe wie das DJ-Equipment — für eigenes Zubehör (Rekorder, Laptop, Kopfhörer etc.).

### Weitere Anforderungen an den Booth

- Das DJ-Pult muss auf einer **stabilen, vibrationsfreien Oberfläche** stehen.
- Die empfohlene Arbeitshöhe des Pults beträgt ca. **90–100 cm**.
- Der Booth sollte **gut beleuchtet** sein (dezent, kein direkter Spot auf den DJ).
- Zugang zum DJ-Bereich ist **ausschließlich autorisiertem Personal** gestattet.

---

## 4 · Monitoring

- Mindestens **1 Booth-Monitor** 10"/12" (empfohlen: 2 × Stereo L/R), gut hörbar und auf Ohr-/Schulterhöhe positioniert.
- Der Monitor darf **keine Vibrationen** auf das DJ-Pult übertragen.
- Die Booth-Lautstärke muss über den **Booth-Ausgang des Mixers** regulierbar sein.

---

## 5 · Hospitality / Backstage

Folgende Getränke müssen **gekühlt** im DJ-Bereich bereitstehen:

| Getränk |   Mindestmenge    |
|---------|:-----------------:|
| Mineralwasser (still oder medium) | 2 Flaschen (0,5L) |
| Cola Zero (zuckerfrei) | 2 Flaschen/Dosen  |
| Energy Drink (zuckerfrei, z. B. Red Bull Sugarfree / Monster Zero) |      2 Dosen      |

---

## 6 · Allgemeine Hinweise

- Das gesamte Equipment muss **vor meiner Ankunft** aufgebaut und getestet sein.
- Ich benötige mindestens **30 Minuten Soundcheck** vor Beginn meines Sets.
- Bei Änderungen am Setup oder bei technischen Problemen bitte ich um **frühzeitige Kontaktaufnahme**.
- Das Mitschneiden meines Sets (Audio/Video) durch den Veranstalter bedarf meiner **vorherigen Zustimmung**.

---

## 7 · Kontakt

| |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| **Name** | *Björn Ellebrecht (Techno Artisan)*           |
| **E-Mail** | *booking@technoartisan.dj*                    |
| **Telefon** | *+49 (0) 1520 760 36 49*    <br/>Whatsapp + Signal |
| **Web** | *https://technoartisan.dj*                    |

---

*Bei Fragen oder falls bestimmte Anforderungen nicht erfüllt werden können, bitte ich um rechtzeitige Rücksprache. Gemeinsam finden wir eine Lösung.*

---

<sub>Technical Rider · Version 1.0.1 · März 2026</sub>
